Кабель марки NUM-J предназначен для использования в качестве статичного проводника.

Основная сфера применения кабеля данной марки – проводка в жилых и общественных помещениях.

Прокладка кабеля возможна в поверх штукатурки, в ней, под ней, в кирпичной кладке и в бетоне. В том числе прокладка возможна в воздухе, в трубах, вне воздействия солнечных лучей.

**Расшифровка маркировки:**

N - Производство кабеля осуществляется по стандарту VDE  
U - Изоляция и оболочка кабеля изготовлены из ПВХ пластиката  
M - Наличие наружной оболочки кабеля  
J - Наличие в кабеле желто-зеленой жилы (защитная жила заземления spanE)

Элементы конструкции

1. Жила: однопроволочный или многопроволочный медный проводник
2. Изоляция: поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат
3. Внутреннее заполнение: невулканизированная резина, высоконаполненный пластикат или термоэластопласт
4. Наружная оболочка: поливинилхлоридный пластикат серого, чёрного или белого цвета